题型：填空，简答，计算

填空：
（基本概念类）信号的分类：连续，离散，数字

简答：
输入输出之间的关系，响应，单位冲激响应。
因果系统：判断。
从时域到频域，频谱，如何定义。拉普拉斯，傅立叶变换定义，有什么不一样的，如何推导出来的。
[bookmark: _GoBack]来奎斯特采样定理，由快的信号采慢的信号，满足的条件是什么。如何在实际中应用，应用中的意义。（满足两倍最高截止频率，为什么要延伸到3-5倍，抗混叠）

无失真传输，要满足什么条件，幅度相位方面。

计算：
时域求 固有，强迫，完全响应。

s域，零极点选择和系统稳定性的关系。

给出几个简单函数（方波，斜坡）平移，缩放的组合，在时间轴上画出波形。周期信号傅立叶变换，傅立叶级数，画出频谱。三角形式，指数形式。

已知频谱函数，求出对应信号。

拉普拉斯变换很重要，求拉普拉斯变换：单边和双边的。重要：求完后标收敛域。

变换和反变换。反变换要利用性质。频繁考到了拉普拉斯变换的互易性，时域 频域微分特性。建议傅里叶变换和拉普拉斯变换的性质部分要完全掌握。

由h(t)，H(jw) H（s）判断系统稳不稳定。

给出输入输出关系判断是否线性，连续，时变，因果系统及原因。

一个电路图，求系统的响应，画出s域模型。利用s域模型求出H(s)，利用Hs判断系统稳定需要满足什么条件。求要稳定的参数取值范围。

系统有几个级联在一起，信号和信号之间的调制与解调，各节点信号在频谱是什么样。传递函数，相当于滤波。（和PPT里的调制与解调那道例题很像）。

附加题：用到了拉普拉斯变换的互易性和频域微分特性。
